特殊建设工程消防设计审查申请表
工程名称：景德镇市XXXX工程（按工规证名称填写）（公章）申请日期：年  月  日（填写于系统申报日期）
	建设单位
	例：景德镇市XX有限公司
	联系人
	申报人员
	联系电话
	153xxxx（手机号码）

	
工程地址
	例：景德镇市瓷都大道1020号
	
类	别（按图审合格书填写）
	□新建	□扩建
☑改建（装饰装修、改变用途、建筑保温）

	建设工程规划许可文件（依法需办理的）
	建字第360XXXXXXXXX号
	临时性建筑批准文件（依法需办理的）
	          /

	
特殊消防设计
（是就勾选反则不勾）
	□是	□否
	建筑高度大于 250m 的建筑
采取加强性消防设计措施（是就勾选反则不勾）
	□是	□否

	工程投资额（万元）
	例：本次申报部分投资额
	总建筑面积（m2）
	本次申报面积总面积要求与图审合格书一致

	特殊建设工程情形（详见背面）
	□（一）□（二）□（三） □（四） □（五） □（六）
□（七）□（八）□（九） □（十） □（十一） □（十二）

	单位类别
	单位名称
	资质等级
	法定代表人
（身份证号）
	项目负责人
（身份证号）
	联系电话（移动电话和座机）

	建设单位
	例：景德镇市XXXXX有限公司
	按资质证书填写
	例：姓名李四   身份证：xxxxxxxxxxxxx
	例：姓名李四   身份证：xxxxxxxxxxxxx
	公司座机号
项目负责人或法人手机号

	设计单位
	[bookmark: _GoBack]例：景德镇市XXX建筑设计有限公司(景德镇市市外的设计单位需提供资质证明）
	建筑行业（建筑工程）专业甲级
	例：姓名李四   身份证：xxxxxxxxxxxxx
	人员应与中标通知书项目负责人一致例：姓名李四   身份证：xxxxxxxxxxxxx
	公司座机号
项目负责人或法人手机号

	技术服务机构
	例：景德镇市XXXX建筑设计审查所
	房屋建筑工程一类
	例：姓名李四   身份证：xxxxxxxxxxxxx
	例：姓名李四   身份证：xxxxxxxxxxxxx
	公司座机号
项目负责人或法人手机号

	
建筑名称
	结构类型
	使用性质
	耐火
等级
	层 数
	
高度（m）
	
长度（m）
	占地面积
（m2）
	建筑面积（m2）

	
	
	
	
	地上
	地下
	
	
	
	地上
	地下

	图审合格书中子项名称，例：XXX项目-X号楼
	与图审合格书一致例：框架剪力墙
	与图审合格书一致例：公共建筑
	与图审合格书一致例：一级或者二级
	例：10
	例：1
	例：50
	例：50
	例：2000
	例：6000
	例：2000

	□装饰装修
若为装修项目则需勾选
	装修部位（根据设计内容及设计文件勾选）
	□顶棚□墙面□地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他

	
	装修面积（m2）
	本次报审装修面积
	装修所在层数
	本次报审住建层数

	□改变用途（如涉及用途改变则需勾选）
	使用性质
	       本次改变用途  
	原有用途
	      原有用途

	
☑建筑保温
	材料类别（详见项目建筑施工图）
	☑A	☑B1	□B2
	保温所在层数
	涉及项目保温材料的部位及层数例：外墙1-12层，屋顶

	
	保温部位
	涉及项目保温材料的部位例：外墙，屋顶
	保温材料
	涉及项目保温材料的不同部位及材料例：外墙:无机轻集料保温砂浆(A级,II型)；
屋顶：挤塑聚苯板

	
消防设施及其他（跟随消防指标填写）
	□室内消火栓系统	□室外消火栓系统	□火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统
□气体灭火系统	□泡沫灭火系统	□其他灭火系统	□疏散指示标志
□消防应急照明	□防烟排烟系统	□消防电梯	□灭火器	□其他

	工程简要说明
	例：本项目位于xxxxxx，项目中建筑面积xxxx㎡，本次申报面积xxxx㎡



特殊建设工程情形：
（一）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；
（二）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；
（三）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；
（四）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；
（五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；
（六）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；
（七）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；
（八）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；
（九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头， 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；
（十）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；
（十一）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；
（十二）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。
